|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Прибор | Ток коммутации | Тип сигнала | Потребляемый ток | Примечание |
| 1 | Наос ECO FLOAT-3 | 5,5 А | DO | 5,5А |  |
| 2 | Датчик дождя Mini clik |  | DI |  | Ток MAX 5А |
| 3 | Электромагнитный клапан K rain 7001-BSP-NFC |  | DO |  | Пусковой ток: 0,43А.  Номинальный ток: 0,25А. |
| 4 | Реле давления PR-10 | 16 А | DI |  |  |
| 5 | Преобразователь давления ПД100 |  | AI |  | 4-20 мА |
| 6 | ПЧ |  | AO |  |  |
| 7 | ПЛК 150 | DO – 2А |  | 0,06(81) А | AO - типы поддерживаемых сигналов: 0…5 мА, 0(4)…20 мА |
| 8 | МУ110 8к | DO – 400 мА |  | 0,0(36) А |  |
| 9 | МВ110-220 8АС |  |  | 0,0(27) А |  |