|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Прибор | Ток коммутации | Тип сигнала | Примечание |
| 1 | Наос ECO FLOAT-3 | 5,5 А | DO | ПЛК 150, 2А |
| 2 | Датчик дождя Mini clik |  | DI |  |
| 3 | Электромагнитный клапан K rain 7001-BSP-NFC |  | DO | Пусковой ток: 0,43А.  Номинальный ток: 0,25А. |
| 4 | Реле давления PR-10 |  | DI | Максимальный рабочий ток, А  16 |
| 5 | Преобразователь давления ПД100 |  | AI |  |
| 6 | ПЧ |  | AO |  |

DO - ПЛК 150, 2А

D0 - МУ110, 400 мА (при постоянном напряжении не более =60 В)

AO - ПЛК150, Типы поддерживаемых сигналов: 0…5 мА, 0(4)…20 мА