|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор | Потребляемый ток | Тип сигнала | Ток коммутации ПЛК/модуля |
| ECO FLOAT-3 | 5,5 А | DO | ПЛК 150, 2А |
| Mini clik | Ток переключения: 5А | DI |  |
| K rain 7001-BSP-NFC | Пусковой ток: 0,43А.  Номинальный ток: 0,25А. | DO | МУ110, 400 мА (при постоянном напряжении не более =60 В) |
| PR-10 | Максимальный рабочий ток, А  16 | DI |  |
| ПД100 | 4–20 мА | AI |  |
| ПЧ |  | AO | ПЛК150, Типы поддерживаемых сигналов: 0…5 мА, 0(4)…20 мА |