|  |  |
| --- | --- |
| Прибор | Потребляемая мощность |
| ПЛК150 | 6 ВТ=0,06(81) А |
| МВ110-220 8АС | 0,0(36) А |
| МУ110 8k | 0,0(27) А |
| K rain 7001-BSP-NFC | Пусковой ток 0,43 А |
| Mini clik | Ток MAX 5А |